**Кошторис проекту**

**«Спортивний центр «Єдність нації»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | Пропозиція виконавчого органу |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| **Ринг з навісом**Складові частини:Ринг (майданчик для боксу та інших бойових мистецтв) стаціонарної установки з накриттям від опадів. Розміри площадки рингу 5\*5 м; висота від верху площадки до найнижчої відмітки перекриття 4,6 м; мінімальна відстань від рівня землі або прилеглої території до верху площадки рингу 0,6 м. Покриття рингу має виступати за межі площадки на 0,3 м з кожної сторони. Для підйому на площадку ринг обладнаний стаціонарними сходами з двох сторін, ширина ступені 300 мм, висота 150 мм. Всі елементи конструкції мають витримувати навантаження від впливу навколишнього середовища та дій учасників тренувань. Покриття площадки не деформується під впливом навантажень від людей, що займаються в тому числі при падіннях стрибках та ін.. Всі елементи мають задовольняти вимогам травматичної безпеки, всі поверхні захищені від впливу зовнішніх природних факторів. Периметр площадки рингу огороджений еластичними канатами. Покриття площадки виконане із бітумо-резинового матеріалу підвищеної зносостійкості. З зовнішньої сторони ринг обладнати на консольних виносах грушами діаметром 550 мм, висотою 9800 мм, атмосферостійкими, закріпленими на цепах в кількості 4 шт.Предмет закупівлі складається з обладнання (в описі), доставкою та стаціонарним монтажем на залізобетонний фундамент.Конструкція в цілому має бути розрахована згідно нормативів України на необхідні навантаження та впливи | 1 | 370200 | 370200 | 1 | 370200 | 370200 |
| **Бетонна основа для встановлення рингу** |  |  |  |  |  | 40000 |
| **Майданчик бойових тренажерів**Складові частини однієї площадки:* Металева рама на стійках 80/80/3 мм,з перекладинами 60/60/3 мм, стаціонарної установки на залізобетонні фундаменти, розмірами в плані 4/10 м, висота 2,5 м, захищена від атмосферних впливів – 1 шт;
* Груша Силует 1-діаметром 450 мм, висотою 1100 мм -, підвищеної зносостійкості – 2 шт;
* Груша Силует 2 – діаметром 400 мм, висотою 1450 мм-, підвищеної зносостійкості – 2 шт;
* Манекен бойовий «BANDIT», імітація форми тіла людини, виконаний з амортизаційного матеріалу - 1шт.
* Подушка вертикальна 800/350мм з амортизаційного матеріалу - 2шт.
* Подушка аперкот на 400/400 мм з амортизаційного матеріалу - 2шт.
* Манекен «Таєць» імітація форми тіла людини з ногами, виконаний з амортизаційного матеріалу - 2шт.
* Маківара силуетна з покриттям резина - 2шт.
* Маківара маленька 800\*150мм з покриття резина, канат - 4шт.
* Маківара велика 1500\*200мм з покриття резина, канат-2 шт.
* Маківара Він Чунь з піском - 2шт.
* Колода бойова на підвісі – 1500/200,з обмоткою канатом - 2шт.
* Груша набивна Спід Бек з платформою - 1 шт.
* Груша на пружинних підвісах – 4 шт.
* Хлопушки таеквондо- 4 шт.

Манекен бойовий Вінг Чунь – 1шт. | 1 шт | 167800 | 167800 | 1 шт | 167800 | 167800 |
| **Монтаж площадки** |  |  |  |  |  | 20000 |
| **Молот**Складові частини:Молот на металічному руків’ї 1200 мм,вагою 10 кг | 2 шт. | 920 | 1840 | 2 | 1250 | 2500 |
| **Гумове покриття**Покриття з гумової крихти, товщиною 10мм | 180$м^{2}$ | 550 | 99000 |  |  |  |
| **Огорожа**Зварна панельна система для огородження спортивних майданчиків - це потужна система огорож виконані з зварних оцинкованих прутів в полімерному покритті. Панельні огорожі мають велику жорсткість конструкції і, отже, захисні функції, так як у виробництві панелей цієї серії використовуються горизонтальні подвійні прути більшого діаметру, що приварюються по обидва боки панелі.Технічні характеристики:* Диаметр дроту: 5/6 мм;
* Розмір полотна сітки: 2030х2500 мм (2 шт. );
* Висота майданчику: 4 м;
* Розмір профільного стовпа: 80х60, L= 5000 мм;
* Кількість елементів кріплення: 12 шт.
 | 58м.п | 1800 | 104400 | 58м.п | 1800 | 104400 |
| **Улаштування фундаменту для огорожі (улаштування опалубки, монтаж стовбів, укладання бетону)** |  |  |  | 25 шт. | 700 | 17500 |
| **Монтаж огорожі** |  |  |  | 46 шт. | 250 | 11500 |
| **Доставка обладнання**  |  |  |  |  |  | 50000 |
| **Розробка проектно-кошторисної документації** |  |  |  |  |  | 40000 |
| **Вишукувальні роботи** |  |  |  |  |  | 5000 |
| **Експертиза ПКД** |  |  |  |  |  | 5000 |
| **Авторський нагляд** |  |  |  |  |  | 5000 |
| **Технічний нагляд** |  |  |  |  |  | 20000 |
| **Адміністративні витрати** |  |  |  |  |  | 10000 |
| **Кошторисний прибуток** |  |  |  |  |  | 20000 |
| **Інфляція, непередбачені витрати** |  |  |  |  |  | 110000 |
| **Всього:** |  |  | **891888,00** |  |  | **998900** |